ИНСТРУКЦИЯ

по устройству вентилируемого утеплённого фасада системы  «УРАЛ-1» с применением волнистых хризотилцементных листов.

2015 г.
ИНСТРУКЦИЯ 
по устройству вентилируемого утеплённого фасада системы «УРАЛ-1»                         с применением волнистых хризотилцементных листов. 

1 Введение
Конструкция системы «УРАЛ-1» предназначена для утепления фасадов промышленных, жилых, административных зданий и сооружений. 

Важнейшей особенностью конструкции является её вентилируемостъ, что обеспечивает подсушку утеплителя и хорошую теплоизоляцию здания. Конструкция вентилируется за счет воздушного зазора в гребнях хризотилцементного листа. 

Преимущества системы «УРАЛ-1»: 
     1.1  Длительный срок службы. 
     1.2  Низкая стоимость конструкции. 
     1.3  Возможность проведения работ зимой и летом. 
     1.4  Экономия тепла за счёт вентилируемой теплоизоляции. 
     1.5  Широкая гамма цветовых решений фасада. 

2 Устройство конструкции и назначение элементов 
Конструкция (рис. 1 и 2) состоит из: 
     2.1  Основания. 
     2.2  Опорного устройства (кронштейна и бруса).
     2.3  Утепляющего слоя. 
     2.4  Решётки штыревой. 
     2.5  Волнистого хризотилцементного листа. 
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1 – основание (стена);  2 – кронштейн для крепления бруса;  3 – брус;  4 – утеплитель;       5 – решётка штыревая; 6 – лист волнистый хризотилцементный 40/150-(7,8) ГОСТ 30340-95
Рис. 1
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1. Основание (стена)

2. Резиновая прокладка

3. Кронштейн под шпильку

4. Кронштейн под дюбель

5. Шпилька М16 х L (по S)
6. Резиновая прокладка

7. Шайба 16 ГОСТ 11371-78

8. Гайка М16 ГОСТ 5915-70
9. Дюбель Ø 8 х 100                                                                                                                                 
10. Брус 50 x min 120мм

11. Гвоздь Ø 5 х 100

12. Утеплитель

13. Решётка штыревая

14. Лист хризотилцементный волнистый
40/150-(7÷8) ГОСТ 30340-95
15. Шуруп 1-6 х 100.016 ГОСТ 1144-80

16. Шайба 6 ГОСТ 6958-78

17. Шайба резиновая 


Узел I – вариант крепления кронштейна при помощи шпильки 

Узел II – вариант крепления кронштейна при помощи анкеров
*min 120 мм – толщина утеплителя для районов УРАЛА и СИБИРИ 
Рис. 2
2.1  Основанием для конструкции являются несущие наружные стены здания из различных материалов: дерева, кирпича, сборного и монолитного бетона и т.д.
2.2 Состав несущего каркаса
2.2.1 Металлический кронштейн с пластиной является несущим элементом для закрепления бруса к стене (рис. 3). 
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2.2.2 Деревянный брус является основанием для крепления утеплителя с решёткой штыревой и шифера. Рекомендуется применять брус сечением 5х(120-180) мм и длиной, кратной 2000 мм, согласно горизонтального шага кронштейнов. Брус пропитать огнезащитным и антисептическим составом. 

2.2.3 Решётка штыревая служит для прижима утеплителя к поверхности неровной стены. Она состоит из деревянных реек, скреплённых в единое целое зубьями, которые предотвращают сползание утеплителя вниз (рис. 4). Решётку пропитать огнезащитным и антисептическим составом. 
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1. Зуб 25; кол-во зубьев – min 30шт.;  h – min 110 мм (для теплоизоляции 120 мм). 

2. Рейка (15-20)х50х1400 мм. 

Рис. 4 
2.2.4 Утеплитель - минераловатные прошивные маты, применяются для хорошего прилегания к неровной поверхности стены и предотвращения пустот. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом. Для районов Урала и Сибири рекомендуется применять прошивные маты толщиной не менее 120 мм. 
2.2.5  Хризотилцементные волнистые листы являются облицовкой фасада здания, служат для прижима утеплителя решёткой штыревой к стене, вентиляции утеплителя и предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь конструкции. 

3  Производство работ по монтажу элементов конструкции
3.1 Разработка проекта утепления здания. Рекомендуется расстояние между кронштейнами по горизонтали принять 2000 мм, по вертикали между брусьями 1500 мм, исходя из размеров волнистого хризотилцементного листа. 

3.2  Демонтаж с утепляемой стены специальных устройств: водостоков, различных кронштейнов, антенн, вывесок и т.д. Очистка фасада здания от отслоившейся штукатурки, ремонт его с заделкой трещин песчано-цементным раствором и известковой побелкой. 

3.3  Разметка фасада и установка маяков для крепления кронштейнов. Разметка выполняется с помощью геодезических приборов, уровня и отвеса. 

3.4  Сверление отверстий в стене дня крепления кронштейнов. 

3.5  Крепление кронштейнов к стене производится двумя способами: 
а) при помощи сквозных шпилек М12-16; 
6) при помощи глухих дюбелей 6-10 мм и нужной длины на основе расчётов. 

Между стеной и кронштейном необходимо заложить теплоизоляционную прокладку из рубероида, резины или другого материала для предотвращения мостиков холода. 

3.6  Укладка деревянного бруса на опорные пластины кронштейнов и его 
закрепление при помощи гвоздей. 

З.7  Монтаж утеплителя - минераловатных прошивных матов производить совместно с решёткой штыревой. Для этого решётку штыревую уложить горизонтально штырями вверх и надеть маты нужной толщины на штыри решётки. Затем решётку с утеплителем установить между брусьями при этом утеплитель прижимается решёткой к стене. 

3.8  Закрепление деревянных решёток штыревых от выпадения с помощью гвоздей 2х80 мм: которые забиваются на 40% длины в торцы брусьев с загибом на поверхность рейки решётки. 

3.9  Защита низа фасада от случайных ударов. На нижней части стены монтируется прочные прессованные плоские хризотилцементные листы толщиной 16-20 мм  (рис. 5).   Можно использовать металлический лист толщиной 2-5 мм. Расстояние от нижней кромки листа до поверхности отмостки  50-100 мм.
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Рис. 5

1. Решётка штыревая. 

2. Лист хризотилцементный плоский (16-20)х1500x3000. 
3. Козырек - хризотилцементный лист 40/150 - 8 ГОСТ 30340-95. 

4. Рубероид на битумной мастике. 

5. Козырёк из оцинкованного железа. 
6. Волнистый хризотилцементный лист (1750х1130х5.8; 1750х980х5,2)
3.10  Крепление хризотилцементных волнистых листов
Хризотилцементные волнистые листы к горизонтальным брусьям крепить оцинкованными шурупами 4х100 мм с установкой металлических шайб и резиновых прокладок. Отверстия в хризотилцементных листах, для компенсации линейного расширения листа, сверлить в гребне волны на 1-2 мм больше, чем диаметр шурупа. 

Для облицовки фасада применяются волнистые листы следующих размеров: 

1750х1130 мм – 8-волновой. 

1750х980 мм – 7-волновой. 

3.10.1  Последовательность раскладки волновых хризотилцементных листов по варианту №1   (рис. 6). 
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Рис. 6



1. Угловой лист. 
2. Фронтальный лист. 
3. Фронтальный лист. 
4. Рядовой лист. 
1. Лист плоский прессованный  хризотилцементный  3000 х 1500 толщ. 16-20 мм;

2. Лист волновой хризотил цементный  1750 х 1130; 1750х980 

3. Козырек из хризотилцементного листа 40/150-8 ГОСТ 30340-95;

4. Крепление листов (гвозди 4 х150; шурупы 6х100)
3.10.2  Порядок выполнения работ
Первый хризотилоцементный лист первого ряда положить на верх защитного листа фасада (см. рис.5) и прибить в верхней части в среднюю впадину листа на расстоянии 125 мм от кромки хризотилцементного листа гвоздем 4х125 мм с металлической шайбой. Установить лист вертикально по отвесу и в нижней части закрепить двумя шурупами 6х100 мм с металлической шайбой и резиновой прокладкой. Второй и последующие листы уложить внахлёстку с перекрытием в 2 волны и крепить аналогично в соответствии с раскладкой листов по рис. 6 Раскладку волновых хризотилцементных листов осуществлять справа на лево.
Для более плотной укладки волнистых листов друг к другу следует производить обрезку углов размером 193х250 мм с помощью дисковой пилы или вручную. 
Обламывать углы после подреза специальным ножом, тогда линия стыковки листов, по продольным кромкам, будет прямой.
Для предотвращения попадания атмосферных осадков в верхнюю часть утепляемой стены. Установить козырёк из волнистого, плоского хризотилцементного листа или другого материала. Зазор между козырьком и волнистым листом должен быть не менее 100 мм, для обеспечения вентиляции фасада (см. рис. 5). 

3.10.3. Раскладка волнового хризотилцементного листа по варианту 2
Очерёдность проведения работ проводить в соответствии с вариантом раскладки волновых листов №1, справа на лево,  с учётом укладки половины листа по чётным рядам фасадного покрытия см. рис. 7.
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Рис. 7
1. Лист плоский прессованный  хризотилцементный  3000 х 1500 толщ. 16-20 мм;

2. Лист волновой хризотил цементный  1750 х 1130; 1750х980 

3. Козырёк из хризотилцементного листа 40/150-8 ГОСТ 30340-95;

4. Крепление листов (гвозди 4 х150; шурупы 6х100).

3.10.4 Вариант раскладки плоских прессованных листов хризотилцемента.
Очерёдность проведения работ по монтажу покрытия фасада из плоского прессованного листа  идентична вариантам монтажа с волнистыми листами. Дополнительно к горизонтальному брусу по вертикали с шагом 700-1000 мм крепятся вертикальные планки из обрезной доски сечением 150 х 25 мм, к которым дополнительно подшивается плоский лист в вертикальном положении. 
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1. Лист плоский прессованный  хризотилцементный  3000 х 1500 толщ. 16-20 мм;

2. Лист плоский  прессованный  хризотилцементный  1750 х 1120; 3000 х 1500  толщ. 10 

3. Козырёк из хризотилцементного листа 40/150-8 ГОСТ 30340-95;

4. Крепление листов (гвозди 4 х150; шурупы 6х100)

5. Доска обрезная 150-100 х 25 мм (вертикальные планки)
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